|  |  |
| --- | --- |
|  77_1 | ООО "НПП "Аксельбант"[www.dupl.ru](http://www.dupl.ru) Тел. +7(495) 5066869Техническое описание ируководство по эксплуатации***Дуплексное*** ***переговорное*** ***устройство* АДФ-06А**  ***Внимание! Не включать устройство при размещении активного и пассивного блоков в одном помещении! Самовозбуждение (свист, микрофонный эффект) может привести к выходу устройства из строя.*** |
| По окончании переговоров связь может быть выключена. Если связь все время включена, это может создать некоторые неудобства, связанные с проникновением различных звуков, голосов, как со стороны активного блока, так и пассивной колонки.При необходимости ведения переговоров со стороны активного блока достаточно включить связь. **Примечание:** Для наиболее четкого переключения режимов «приема-передачи» необходимо говорить по очереди (один абонент говорит, а другой слушает, и наоборот). При ведении переговоров желательно выключать другие источники речи, например – радиоприемник, телевизор и т.д.***Комплект поставки***1. Активный блок…....................................................... - 1 шт.
2. Пассивная колонка …………………........................ - 1 шт.
3. Техническое описание и руководство

 по эксплуатации......................................................... -1 шт.1. Сетевой адаптер……………………………………. – 1 шт.

**5** |   информации от активного блока на пассивную колонку, и если светодиод загорается красным цветом, устройство переключается на передачу информации от пассивной колонки на активный блок.Со стороны активного блока, по индикатору “приём-передача” можно визуально контролировать переключение режимов устройства. В пассивной колонке размещены только динамик (выполняющий функцию микрофона) и кнопка вызова.Технические характеристикиНапряжение питания – через адаптер в сеть 220 ВДиапазон передаваемых звуковых частот – 100 – 6000 ГцЗвуковая мощность – 0,5 ВтДлина кабеля – до 150 мДиапазон температур - -20…+40 (активный блок) -40…+40 (пассивная колонка) **2****2** |
| ***Принцип работы и конструктивные******особенности устройства***Переговорное устройство обеспечивает двухстороннюю громкоговорящую связь двух абонентов в полудуплексном режиме. Для каждого из абонентов в устройстве имеется свой канал приема – передачи, который управляется голосом. В зависимости от уровня сигнала, поступающего с каждого из микрофонов, включается канал передачи одного абонента и приема другого, либо наоборот.Устройство состоит из активного блока и пассивной колонки, которые соединяются двухпроводным кабелем. В активном блоке размещены микрофон, динамик и схема управления обоих каналов. На верхней части расположен кнопочный выключатель связи и светодиодный индикатор «приём-передача». Если светодиод горит желтым цветом, то устройство находится в режиме ожидания (каналы выключены). Он загорается зеленым цветом, когда устройство включается на передачу  **1** | Гарантийные обязательстваГарантийный срок эксплуатации переговорного устройства 12 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель отремонтирует или заменит переговорное устройство в случае отказа по вине изготовителя. Претензии не принимаются, и гарантийный ремонт не производится при наличии механических и химических повреждений устройства, а также со следами самостоятельного ремонта.***Свидетельство о приемке***Дуплексное переговорное устройство АДФ-06 соответствует технической документации ТУ 6652-001-69745044-2012 и признано годным к эксплуатации.Представитель ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выпуска **– см. последние четыре цифры серийного номера.** **6** |
| ***Подготовка к работе***1. Установить активный блок и пассивную колонку на рабочее место. Пассивную колонку можно устанавливать следующими способами:

- удалить защитную пленку с липкого слоя на нижней стенке, и приклеить пассивную колонку к обезжиренной гладкой поверхности;- закрепить пластмассовый корпус двумя шурупами на отверстия в задней стенке, 1. Соединить активный блок и пассивную колонку двухжильным кабелем.
2. Подключить сетевой адаптер к активному блоку.
3. Подключить адаптер к сети 220 В.

  **3** | При нажатии кнопки на активном блоке должен загореться светодиод, если этого не происходит, нужно поменять полярность на сетевом адаптере. Устройство готово к работе. Порядок работы Если возникает необходимость проведения переговоров со стороны пассивной колонки, нужно нажать на ней кнопку. При этом раздастся сигнал вызова, как со стороны активного блока, так и пассивной колонки. После чего абонент со стороны активного блока включает связь, нажав на кнопку переключателя связи. Связь включается, и загорается светодиод. Если связь уже включена, вызова не последует.  **4** |