|  |  |
| --- | --- |
| 77_1 | ООО "НПП "Аксельбант"[www.dupl.ru](http://www.dupl.ru) Тел. +7(495) 506 68 69Техническое описание ируководство по эксплуатации***Дуплексное*** ***переговорное*** ***устройство* ДПУ-24Б** ***Внимание! Не включать устройство при размещении активного и пассивного блоков в одном помещении! Самовозбуждение (свист, микрофонный эффект) может привести к выходу устройства из строя.*** |
| следовать следующим рекомендациям: -оператору говорить желательно в направлении активного блока на расстоянии до 0,5 м;-если не проходят отдельные слова или фразы, нужно говорить громче;-если возникает самовозбуждение (свист), необходимо через отверстие в нижней части корпуса активного блока повернуть шлиц переменного резистора против часовой стрелки на угол, при котором самовозбуждение не возникает. Этим резистором можно установить требуемую громкость. В режиме ожидания возможно проникновение отдельных звуков, не влияющих на нормальную работу устройства.***Комплект поставки***1. Активный корпус....................................................... - 1 шт.
2. Пассивная колонка..………..………........................ - 1 шт.
3. Техническое описание и руководство

 по эксплуатации......................................................... -1 шт.1. Сетевой адаптер……………………………………. –1 шт.

**5** |  информации от активного блока на пассивную колонку, и если светодиод загорается красным цветом, устройство переключается на передачу информации от пассивной колонки на активный блок.Со стороны активного блока, по индикатору “приём-передача” можно визуально контролировать переключение режимов устройства. . Пассивная колонка содержит только динамик (выполняющий функцию микрофона) и может работать в жестких климатических условиях (повышенная влажность, резкие перепады температуры и т. п.) Устройство имеет следующие преимущества по сравнению с аналогичными:- отсутствие самовозбуждения при достаточной громкости на расстоянии 1,5 м между колонкой и блоком (без перегородок);- возможность одновременной работы нескольких устройств в одном помещении при отсутствии самовозбуждения между ними;- устройство передает только речевой сигнал и подавляет посторонние шумы (шум зала, улицы и т. п.);- высокое качество звучания;- миниатюрное и оригинальное исполнение. **2** |
|  ***Принцип работы и конструктивные*** ***особенности устройства*** Переговорное устройство обеспечивает двухстороннюю громкоговорящую связь двух абонентов в полудуплексном режиме. Для каждого из абонентов в устройстве имеется свой канал приема – передачи, который управляется голосом. В зависимости от уровня сигнала, поступающего с каждого из микрофонов, включается канал передачи одного абонента и приема другого, либо наоборот. Устройство состоит из активного блока и пассивной колонки, которые соединяются двухпроводным кабелем с помощью контактной колодки. В активном блоке размещены микрофон, динамик и схема управления обоих каналов. На верхней части расположен кнопочный выключатель связи и светодиодный индикатор «приём-передача». Если светодиод горит желтым цветом, то устройство находится в режиме ожидания (каналы выключены). Он загорается зеленым цветом, когда устройство включается на передачу **1**  | ***Гарантийные обязательства***Гарантийный срок эксплуатации переговорного устройства 12 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель отремонтирует или заменит переговорное устройство в случае отказа по вине изготовителя. Претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится при наличии механических и химических повреждений устройства, а также со следами самостоятельного ремонта.***Свидетельство о приемке***Дуплексное переговорное устройство ДПУ-04 соответствует технической документации ТУ 6652-001-69745044-2012 и признано годным к эксплуатации.Представитель ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выпуска **– см. последние четыре цифры серийного номера.**  **6** |
| Технические характеристикиНапряжение питания – через адаптер в сеть 220 ВДиапазон передаваемых звуковых частот – 100 – 6000 ГцЗвуковая мощность – 0,5 Вт, Длина кабеля – до 150 мДиапазон температур - -20…+40 (акт. блок) -40…+40 (пасс. колонка) Активный блок и Пассивная колонка - 90х70х18 мм Расстояние между центрами отверстий саморезов крепления на задней стенке - 36 мм, Диаметр отверстий - 4 мм***Подготовка к работе***1. Установить блоки переговорного устройства на рабочее место таким образом, чтобы активный блок находился со стороны оператора (кассира, вахтера и т. п.), а пассивная колонка – со стороны клиента.
2. Соединить активный блок с пассивной колонкой с помощью двухпроводного кабеля.

3. Подключить сетевой адаптер к активному блоку.4. Подключить адаптер к сети 220 В.   **3**3 | 6. Включить связь кнопкой.**Примечание.** Пассивную колонку можно устанавливать следующими способами:- удалить защитную пленку с липкого слоя на нижней стенке, и приклеить пассивную колонку к обезжиренной гладкой поверхности;- шурупами в отверстия на задней стенке.Порядок работы Для наиболее эффективного ведения переговоров необходимо **4**  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |